{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,12],[2,7,16,7],[2,8,16,8],[2,9,16,9],[2,10,16,10],[2,11,16,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["甘煤一公司（机电安装分公司）2025年12月中旬所需物资（一标段）明细表"]
["物资编号","物资名称","规格型号","单位","数量","税率","技术要求及执行标准","品牌/厂家","进货日期","标段划分","付款形式及周期","使用单位","备注"]
[16,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV0.6/1kV 5×2.5","米",140,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标","众邦\n上上","中标后5日内送到工地","一标段","按甲方付款同比例付款","甘肃煤炭第一工程有限责任公司机电安装分公司魏家地煤矿分公司选煤厂机电设备安装项目","/"]
[17,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV-0.6/1kV 4×4","米",1240,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[18,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV-0.6/1kV 4×6","米",230,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[19,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV-0.6/1kV 4×16","米",2650,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[20,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV0.6/1kV 4×35+1×16","米",700,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[21,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV0.6/1kV 3×25+2×16","米",230,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[22,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV-0.6/1kV 3×4","米",100,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[23,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV0.6/1kV 4×25+1×16","米",170,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[24,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV-0.6/1kV4×35+1×16","米",260,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[25,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV0.6/1kV 4×50+1×25","米",610,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[26,"阻燃交联聚乙烯电力电缆","ZC-YJV-0.6/1kV 5×4","米",160,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[27,"阻燃交联聚乙烯屏蔽电缆","ZC-BPYJVP0.6/1kV 3×185+1×95","米",470,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[28,"矿用屏蔽电缆","MVFP-0.66/1.14kV 4×4","米",3560,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[29,"阻燃电力电缆","ZC-YJV0.6/1kV   3×4","米",170,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]
[30,"阻燃电力电缆","ZC-YJV-0.6/1kV 4×4","米",7950,{"v":0.13,"d":"13%"},"国标",{"$nulls":5},"/"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}